**ANEXO I – DA PROPOSTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **CNPJ:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Endereço:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Telefone:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Dados Bancários:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Data:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO REVEILLOM DIA 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017.** |  **P.UNIT.** | **P.TOTAL** |
| 01 | 02 | serv.locaçãodiaria | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃOA empresa locadora fica responsável pelos equipamentos, em bom estado de funcionamento, com manutenções preventivas em dia, com equipe técnica composta por mínimo de 1 técnico de áudio de PA e Monitor, 1 auxiliar técnico de áudio de monitor e 1 técnico de iluminação e 1 auxiliar técnico de iluminação, documentação necessária com NR, laudos e art elétrica e telecomunicações.**Sistema de PA**16 Caixas LineArray Passiva c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento(Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer)12 Caixas Sub Graves S2 18 2400 (2x18’’) 2.400 watsrms cada**Sistema de Deley**04 Caixas LineArray Passiva ou Ativa c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento, (Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer).Obs.: Todo o sistema de áudio a cima mencionados sendo Sistema profissional PA E DELEY LINE ARRAY, se necessário uso de sub na torre de deley a locadora fica responsável, pelo alinhamento e ajustes e transmissão via cabo ou radio para as torres de deley. **Sistema de Elevação PA e Deley**04 Bampes p/ sistema de elevação do sistema LINE ARRAY04 Talhas 1 ou 2 toneladas c/ 10 metros de corrente08 Cintas 3 toneladas**Amplificação PA e Deley**05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificador Sub Graves (15.000 Wats RMS)01 AmplificadorMedio (10.000 Wats RMS)01 Amplificador Drivers” (2.500 Wats RMS)**Console de mixagem PA e Periféricos PA**01 Console Digital imput 48 canais entradas e min de 16 saídas01 Processador Digital 2, 3 ou 4 canais de entrada e 6, 8 ou 12 canais de saída**Console de mixagem Monitor e Periféricos monitor**01 Console Digital 48 canais entradas e min 16 saídas01 Processador Digital 2 canais de entrada e 6 ou 8 canais de saida01 Estabilizador de Energia ITP 15kv Pro Power**Side e Monitores:**04 Caixas Side FLY (Modelo 1: 1x15+1x10+Driver) ou(Modelo 2: 2x10+2 DriverNeoodimer)04 Caixas Side SUB –(2x18)02 Caixas Drums SUB – SB 850 (1x18)04 MonitormodSM-400 (2x12+TI) ou Monitor Clear (1x12+TI)**Amplificação Side**01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificador Sub Graves 18”- 5.000 watsrms em 2 Ω 01 Amplificador Médio Graves15”- 3.000 wats rms2 Ω01 Amplificador Médio Graves10”- 2.000 wats rms2 Ω01 Amplificador Titânios -1.200 watsrms2 Ω**Amplificação Monitor**01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificadores Digital ou Analogico c/ 4 canais de 1.000 watsrms cada canal **Instrumentação e Amplificadores**01 Bateria Corpo (1xbumbo 22, 1xtom 14, 1xtom 16, 1xsurdo 18, 1cx)01 Amplificador de Guitarra c/ 2 auto falantes 12”, 300 watsrms.01 Amplificador de BASS 800 watsrms01 Caixa 4xfalantes 10’’ + Driver01 Caixa 1xfalante 15’’ + driver**Microfones / Direct / Pedestais e Garras**03 Kit Microfone c/ 7 peças Bateria10 Microfones mod capsula SM – 5710 Microfones mod capsula SM – 5802 Microfone Digital capsula Sm 58 S/Fio c/ freqüências ajustável15 Direct-Box Passivo isolado25 Pedestais Universais10 Garras Tipo LP**Cabos, Multicabos, Multivias, AC e outros**100 Cabos XLR / XLR20 Cabos Instrumentos01Multicabo36 ou 48 vias C/ 50 metros de cabo PA e 10 metros monitor03 Sub Snake 12 vias02 Sub Snake 06 vias02Multivias6 vias01 Man Power Estabilizado c/ transformador Trifásico 15 KVA10Reguas de AC Estabilizado 115v ou RegulavélPentacustica **Cenário**08 Praticáveis 2x1 Pantograficos e Telescopio **Iluminação**01 Mesa Original modelo 2010 c/ 4 saidas DMX e 30 canais físicos de dimer12 Refletores par 64, 1.000 watts, sendo foco 6 ou 5.12 canhões Outdoor ou INDOR par led 56 ledsrgbw;01 Rack dmx de potência de iluminação, 12x4000 watts;01Propower 12 Canais02 máquinas de fumaça (1.500 ou 3.000 watts) – Star e Martin;04 Mini Brut com 04 lâmpadas DWE;08 Moving Bean 200 5 R Sharp;04 Atomic 3.000 DMXBox Truss Estrutura de Gride p/Artista68 metros lineares de estrutura Q30 Alumínio;04 Slevee 04 faces Q-30;04 sapatas Q-30;04 Paus de carga;04 talhas manuais – capacidade de uma tonelada;08 cintas p/ uma toneladas;OBS: A empresa deverá atender também e solicitar o rider técnico de cada banda contratada pelo município e ficando responsável por cumprir os rider técnico na integra, indiferente desta relação de equipamentos solicitados a cima, q serão montados no mínimo durante o período do evento.  |  |  |
| 02 | 02 | serv.locaçãodiária | **Palco 12x8 em cobertura de alumínio duas águas**Palco, o piso em material ferro galvanizado chapa 12”, extra resistente, com piso antiderrapante, compensado naval 18mm, todo travado com travas, e contra travas de segurança, macacos niveladores c/ base de sapata de ferro, grades de proteção, escadas, guarda corpos e corrimão conforme ABNT.Palco em Box Truss, a Cobertura toda em alumínio Q-30 ou Q-50 linha Pesada , com torres de sustentação em alumínio Q-30 Pesada, com min de 06 caixas de água de 1.000 litros para sustentação da cobertura, lona branca ou cinza, antichamas, com sombrites 80% em toda lateral também antichama, cabos de aço ou cintas para travamento e estaqueamento para a perfeita mobilização e uso da estruturas. **Dimensões do Palco 12x8**Largura; 12 metros, interno pisoProfundidade; 8 metros, interno pisoAltura Piso; de 1,5 metro até 2,2 metrosTotal de Metros Quadrados Palco 96M²**Dimensões do Área de Serviço**1xareas de serviço 4,5x4,5Largura; 4,5 metros, interno pisoProfundidade; 4,5 metros, interno pisoAltura Piso; de 1,5 metro até 2,2 metrosTotal de Metros Quadrados cada área de serviço 20,25 M²**Camarim**1 Unidade de camarim em octanorm ou tenda com fechamento, porta com fechadura, teto ou rebaixamento de pano, iluminação, rede elétrica, tomadas, carpete novo, dimensões do camarim 4x4.**Dimensões do Piso Camarim**1 CamarimLargura; 4 metros, interno pisoProfundidade; 4metros, interno pisoAltura Piso; de 0,25 centimetrosTotal de Metros Quadrados 16M²**Dimensões do House Mix**5,6x2,6Largura; 5,6 metros, interno pisoProfundidade; 2,6 metros, interno pisoAltura Piso 1º andar; de 0,25 centimetrosAltura Piso 2º andar; de 2,25 metrosTotal de Metros Quadrados Palco 29,5M²**Total de Metros Quadrados montagem da estrutura Palco, Área de Serviço, Camarim e House Mix.****161.75 M²** |  |  |
| 03 | 60 | locaçãomts por período evento | **LOCAÇÃO DE GRADIL POR EVENTO –** Montagem e desmontagem de gradil, sendo os mesmos em grades metálicas na altura mínima de 1,20 mts, e comprimento mínimo de 2,00 mts, pintadas na cor em tinta alumínio ou sendo galvanizadas, apresentar ART de montagem por evento. |  |  |
| 04 | 01 | locaçãopor período evento | **SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA (GALPÃO) 14mx12m.****EM Box Truss em Aluminio Linha Pesa Q-30 / Q-50.** - Fornecimento de locação de tenda (galpão) 12mx14m, em Box Truss em alumínio linha pesa Q-30/ Q-50.**-** Galpão modelo duas águas, medindo 14 m (comprimento) x 12m (largura) x 6m (pé direito);- Pé direito lateral de 6m. - Cobertura em Lona de alta tenacidade, que possua tratamento anti- UV, anti-fungo, anti-oxidante, anti-mofo, anti-chamas e auto extinguível (conforme ABNT 9442/1986), nas cores brancas ou cinza.- Suportam ventos conforme ABNT – NBR 6123 - Vão totalmente livre (sem colunas intermediarias); - Estendido em módulos de 10 metros; **O Serviço de locação compreende o período de 30 e 31/12/2017.** **A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ESTAR COM TODA ESTRUTURA MONTADA ATÉ AS 12:00 HORAS DE QUINTA FEIRA, PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO.** |  |  |
| 05 | 05 | Unid | **Fornecimento de 05 tenda piramide ou chapel de brucha barraca 3X3:** Locação de Tenda/Barracas com montagem e desmontagem, nas seguintes medidas 3mts x 3mts, com pé direito de 2,5mts, modelo pirâmide ou chapéu de bruxa, cor da lona branca, cor da estrutura em tinta alumínio ou galvanizado, com balcões aos três lados e saia de lona branca, sendo todas as lonas deverão ser anti-chamas |  |  |
| 06 | 60 | locaçãometro por período evento | **LOCAÇÃO DE FECHAMENTO POR EVENTO – (COMPREENDE EVENTOS COM DURAÇÃO DE 01 A 06 DIAS).** Montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,00 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 2,20 metros de largura, todos pintados na cor em tinta cinza, verde ou sendo galvanizadas, apresentar ART de montagem por evento. |  |  |
| 07 | 02 | Serviço Locaçãodiaria | **01 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 210/260 KVA** Grupo Gerador Síncrono Silenciado, com unidade de geração de energia de min de 210/260 KVA, Alternador Síncrono Trifásico 1800 RPM, carenagem com tratamento acústico e nível de ruído Máximo de 75DB(A) a 7 metros, motor Cummins 6 cilindros, com tanque de disel de mínimo 250 litros, abastecido para uso e também stand by, com acionamento manual, disponibilidade para 12 horas dias, e acompanhado de um tecnico responsável pelo equipamento e tenha conhecimento elétrico.  |  |  |
| 08 | 20 | ServiçoLocaçãodiaria | **DIÁRIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO 10 UNIDADES POR DIA:** Locação de banheiros químicos individual, portátil, em polietileno, data de fabricação não inferior a dois anos de uso, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de largura x 1,20m de profundidade x 2,30 de altura, composto de caixa de dejeto com capacidade para 220 litros, porta papel para 2 papeis higiênicos, porta objetos, mictório, espelho, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, papel higiênico em cada cabine, limpeza de higienização e sucção diária, e aplicação de produto químico. Incluindo montagem, desmontagem e manutenção diária. |  |  |

1.3 - Todas as despesas com alimentação, hospedagem, transporte, montagem e frete ficarão por conta da empresa contratada.

1.4 – A estrutura deverá estar montada e pronta para o uso no dia 29 de dezembro de 2017, na Praça Tonico Rabelo

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor Total:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Validade da Proposta (mínimo 60 dias):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Condições de prestação do serviço:** | Conforme Edital |
| **Assinatura:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**EVENTO DO CARNAVAL 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **QUANT** | **UNID** | **DESCRIÇÃO P/ REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 09, 10, 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018** | **P.UNIT.** | **P.TOTAL** |
| 01 | 05 | serv.locaçãodiaria | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃOA empresa locadora fica responsável pelos equipamentos, em bom estado de funcionamento, com manutenções preventivas em dia, com equipe técnica composta por mínimo de 1 técnico de áudio de PA e Monitor, 1 auxiliar técnico de áudio de monitor e 1 técnico de iluminação e 1 auxiliar técnico de iluminação, documentação necessária com NR, laudos e art elétrica e telecomunicações.Sistema de PA16 Caixas LineArray Passiva c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento(Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer)12 Caixas Sub Graves S2 18 2400 (2x18’’) 2.400 watsrms cadaSistema de Deley04 Caixas LineArray Passiva ou Ativa c/ placa divisora e sistema de angulação por programa de alinhamento, (Modelo 1: 2x10’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 2: 2x12’’ c/ 2 Driver Neodimer), (Modelo 3: 2x15’’ +4x8”+ c/ 2 Driver Neodimer) ou (Modelo 4: 2x8’’ +1 Driver Neodimer).Obs.: Todo o sistema de áudio a cima mencionados sendo Sistema profissional PA E DELEY LINE ARRAY, se necessário uso de sub na torre de deley a locadora fica responsável, pelo alinhamento e ajustes e transmissão via cabo ou radio para as torres de deley. Sistema de Elevação PA e Deley04Bampes p/ sistema de elevação do sistema LINE ARRAY04 Talhas 1 ou 2 toneladas c/ 10 metros de corrente08 Cintas 3 toneladasAmplificação PA e Deley05 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificador Sub Graves (15.000 Wats RMS)01 AmplificadorMedio (10.000 Wats RMS)01 Amplificador Drivers” (2.500 Wats RMS)Console de mixagem PA e Periféricos PA01 Console Digital imput 48 canais entradas e min de 16 saídas01 Processador Digital 2, 3 ou 4 canais de entrada e 6, 8 ou 12 canais de saídaConsole de mixagem Monitor e Periféricos monitor01 Console Digital 48 canais entradas e min 16 saídas01 Processador Digital 2 canais de entrada e 6 ou 8 canais de saida01 Estabilizador de Energia ITP 15kv Pro PowerSide e Monitores:04 Caixas Side FLY (Modelo 1: 1x15+1x10+Driver) ou(Modelo 2: 2x10+2 DriverNeoodimer)04 Caixas Side SUB –(2x18)02 Caixas Drums SUB – SB 850 (1x18)04 MonitormodSM-400 (2x12+TI) ou Monitor Clear (1x12+TI)Amplificação Side01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificador Sub Graves 18”- 5.000 watsrms em 2 Ω 01 Amplificador Médio Graves15”- 3.000 wats rms2 Ω01 Amplificador Médio Graves10”- 2.000 wats rms2 Ω01 Amplificador Titânios -1.200 watsrms2 ΩAmplificação Monitor01 Conjuntos de rack de amplificadores sendo cada:01 Amplificadores Digital ou Analogico c/ 4 canais de 1.000 watsrms cada canal Instrumentação e Amplificadores01 Bateria Corpo (1xbumbo 22, 1xtom 14, 1xtom 16, 1xsurdo 18, 1cx)01 Amplificador de Guitarra c/ 2 auto falantes 12”, 300 watsrms.01 Amplificador de BASS 800 watsrms01 Caixa 4xfalantes 10’’ + Driver01 Caixa 1xfalante 15’’ + driverMicrofones / Direct / Pedestais e Garras03 Kit Microfone c/ 7 peças Bateria10 Microfones mod capsula SM – 5710 Microfones mod capsula SM – 5802 Microfone Digital capsula Sm 58 S/Fio c/ freqüências ajustável15 Direct-Box Passivo isolado25 Pedestais Universais10 Garras Tipo LPCabos, Multicabos, Multivias, AC e outros100 Cabos XLR / XLR20 Cabos Instrumentos01Multicabo36 ou 48 vias C/ 50 metros de cabo PA e 10 metros monitor03 Sub Snake 12 vias02 Sub Snake 06 vias02Multivias6 vias01 Man Power Estabilizado c/ transformador Trifásico 15 KVA10Reguas de AC Estabilizado 115v ou RegulavélPentacustica Cenário08 Praticáveis 2x1 Pantograficos e Telescopio Iluminação01 Mesa Original modelo 2010 c/ 4 saidas DMX e 30 canais físicos de dimer12 Refletores par 64, 1.000 watts, sendo foco 6 ou 5.12 canhões Outdoor ou INDOR par led 56 ledsrgbw;01 Rack dmx de potência de iluminação, 12x4000 watts;01Propower 12 Canais02 máquinas de fumaça (1.500 ou 3.000 watts) – Star e Martin;04 Mini Brut com 04 lâmpadas DWE;08 Moving Bean 200 5 R Sharp;04 Atomic 3.000 DMXBox Truss Estrutura de Gride p/Artista68 metros lineares de estrutura Q30 Alumínio;04 Slevee 04 faces Q-30;04 sapatas Q-30;04 Paus de carga;04 talhas manuais – capacidade de uma tonelada;08 cintas p/ uma toneladas;OBS: A empresa deverá atender também e solicitar o rider técnico de cada banda contratada pelo município e ficando responsável por cumprir os rider técnico na integra, indiferente desta relação de equipamentos solicitados a cima, q serão montados no mínimo durante o período do evento.  |  |  |
| 02 | 05 | serv.locaçãodiária | **Palco 12x8 em cobertura de alumínio duas águas**Palco, o piso em material ferro galvanizado chapa 12”, extra resistente, com piso antiderrapante, compensado naval 18mm, todo travado com travas, e contra travas de segurança, macacos niveladores c/ base de sapata de ferro, grades de proteção, escadas, guarda corpos e corrimão conforme ABNT.Palco em Box Truss, a Cobertura toda em alumínio Q-30 ou Q-50 linha Pesada , com torres de sustentação em alumínio Q-30 Pesada, com min de 06 caixas de água de 1.000 litros para sustentação da cobertura, lona branca ou cinza, antichamas, com sombrites 80% em toda lateral também antichama, cabos de aço ou cintas para travamento e estaqueamento para a perfeita mobilização e uso da estruturas. **Dimensões do Palco 12x8**Largura; 12 metros, interno pisoProfundidade; 8 metros, interno pisoAltura Piso; de 1,5 metro até 2,2 metrosTotal de Metros Quadrados Palco 96M²**Dimensões do Área de Serviço**1xareas de serviço 4,5x4,5Largura; 4,5 metros, interno pisoProfundidade; 4,5 metros, interno pisoAltura Piso; de 1,5 metro até 2,2 metrosTotal de Metros Quadrados cada área de serviço 20,25 M²**Camarim**1 Unidade de camarim em octanorm ou tenda com fechamento, porta com fechadura, teto ou rebaixamento de pano, iluminação, rede elétrica, tomadas, carpete novo, dimensões do camarim 4x4.**Dimensões do Piso Camarim**1 CamarimLargura; 4 metros, interno pisoProfundidade; 4metros, interno pisoAltura Piso; de 0,25 centimetrosTotal de Metros Quadrados 16M²**Dimensões do House Mix**5,6x2,6Largura; 5,6 metros, interno pisoProfundidade; 2,6 metros, interno pisoAltura Piso 1º andar; de 0,25 centimetrosAltura Piso 2º andar; de 2,25 metrosTotal de Metros Quadrados Palco 29,5M²**Total de Metros Quadrados montagem da estrutura Palco, Área de Serviço, Camarim e House Mix.****161.75 M²** |  |  |
| 03 | 60 | locaçãometro por período evento | **LOCAÇÃO DE GRADIL POR EVENTO –** Montagem e desmontagem de gradil, sendo os mesmos em grades metálicas na altura mínima de 1,20 mts, e comprimento mínimo de 2,00 mts, pintadas na cor em tinta alumínio ou sendo galvanizadas, apresentar ART de montagem por evento. |  |  |
| 04 | 01 | locaçãopor período evento | **SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA (GALPÃO) 14mx12m.****EM Box Truss em Aluminio Linha Pesa Q-30 / Q-50.** - Galpão Modelo Duas Águas, medindo 14m (comprimento) x 12m (largura) x 6m (pé direito) - Pé direito lateral de 6m. - Cobertura em Lona de alta tenacidade, que possua tratamento anti- UV, anti-fungo, anti-oxidante, anti-mofo, anti-chamas e auto extinguível (conforme ABNT 9442/1986), nas cores brancas ou cinza.- Suportam ventos conforme ABNT – NBR 6123 - Vão totalmente livre (sem colunas intermediarias); - Estendido em módulos de 10 metros; **O Serviço de locação compreende o período de 24 a 28 de Fevereiro de 2018.** **A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ESTAR COM TODA ESTRUTURA MONTADA ATÉ AS 12:00 HORAS DOIS DIAS ANTES DO PRIMEIRO DIA DE EVENTO, PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO.** |  |  |
| 05 | 05 | Unid | **Fornecimento de 05 tenda piramide ou chapel de brucha barraca 3X3:** Locação de Tenda/Barracas com montagem e desmontagem, nas seguintes medidas 3mts x 3mts, com pé direito de 2,5mts, modelo pirâmide ou chapéu de bruxa, cor da lona branca, cor da estrutura em tinta alumínio ou galvanizado, com balcões aos três lados e saia de lona branca, sendo todas as lonas deverão ser anti-chamas |  |  |
| 06 | 60 | locaçãometro por período evento | **LOCAÇÃO DE FECHAMENTO POR EVENTO – (COMPREENDE EVENTOS COM DURAÇÃO DE 01 A 06 DIAS).** Montagem e desmontagem de fechamento, sendo os mesmos em placas metálicas na altura mínima de 2,00 metros, com travessa e suporte para fixação e sem pontas de lança, portões para saídas de emergência, de no mínimo 2,20 metros de largura, todos pintados na cor em tinta cinza, verde ou sendo galvanizadas, apresentar ART de montagem por evento. |  |  |
| 07 | 05 | Serviço Locaçãodiaria | **01 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 210/260 KVA** Grupo Gerador Síncrono Silenciado, com unidade de geração de energia de min de 210/260 KVA, Alternador Síncrono Trifásico 1800 RPM, carenagem com tratamento acústico e nível de ruído Máximo de 75DB(A) a 7 metros, motor Cummins 6 cilindros, com tanque de disel de mínimo 250 litros, abastecido para uso e também stand by, com acionamento manual, disponibilidade para 12 horas dias, e acompanhado de um tecnico responsável pelo equipamento e tenha conhecimento elétrico.  | R$1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| 08 | 50 | ServiçoLocaçãodiaria | **DIÁRIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO 10 UNIDADES POR DIA:** Locação de banheiros químicos individual, portátil, em polietileno, data de fabricação não inferior a dois anos de uso, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,10m de largura x 1,20m de profundidade x 2,30 de altura, composto de caixa de dejeto com capacidade para 220 litros, porta papel para 2 papeis higiênicos, porta objetos, mictório, espelho, fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral, papel higiênico em cada cabine, limpeza de higienização e sucção diária, e aplicação de produto químico. Incluimontagem, desmontagem e manutenção diária. |  |  |

1.3 - Todas as despesas com alimentação, hospedagem, transporte, montagem e frete ficarão por conta da empresa contratada.

1.4 – A estrutura deverá estar montada e pronta para o uso no dia 29 de dezembro de 2017, na Praça Tonico Rabelo

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço, objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor Total:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Validade da Proposta (mínimo 60 dias):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Condições de prestação do serviço:** | Conforme Edital |
| **Assinatura:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |